	Внимание! С 01.07.2016 для работы новых версий Уникона будет требоваться компонент Windows .Net Framework версии 4.0 или выше.
Проверить его наличие можно в папке Windows/Microsoft.NET/Framework
Скачать .Net Framework версиии 4.0 можно со странички https://www.microsoft.com/net/download

E-mail для замечаний и предложений по ПО УниКон и микропроцессорным устройствам производства
ОАО "Белэлектромонтажналадка": upr@bemn.by

Основные изменения в УниКон от 08.07.2024
Иправлены ошибки в работе с устройством МР301

Основные изменения в УниКон от 20.06.2024
1. Поддержка МР761 до в.3.18;
2. Поддержка МР771 до в.1.23;
3. Добавлено устройство МР5 ПО73;
4. Добален быстрый доступ к подключению к микропроцессорным реле МР в гланвом меню Уникона.    
5. Добавлен быстрый доступ к просмотру осциллограмм в гланвом меню Уникона.   
6. Добавлена возможность сохранения конфигурации дистанционных защит в rio формат для МР761 и МР771.
7. Добавлено графическое изображение тормозной характеристики дифференциальной защиты МР801.
8. Добавлена возможность графического анализа срабатывания дифференциальной защиты МР801 из журанала аварий.
9. Добавлены окно ЛС, а также подписи сигналов осциллографа в МР901/МР902 в 3.00  
10. Добавлена возможность редактирования сценариев в эмуляции.
11. Добавлена проверка элементов СПЛ на принадлежность к конкретному устройству. 
12. Правки по графическому редактору. 
13. Печать вкладыша подписей для 12 и 20 индикторов
14. Добавлена лицевая панель для МР761. МР771, МР801, МР5
Исправлены ошибки и недочеты. 

Основные изменения в УниКон от 13.05.2023
Запуск СПЛ МР5, МР500, МР600, МР700, МР741 после записи логики. 
Добавлены подписи каналов осциллографа для МР801 в.3.05.
Ускоренно чтение осциллограмм для МР901, МР902.
Исправлены ошибки и недочеты. 

Основные изменения в УниКон от 22.03.2023
Добавлено мигание индикаторов в измерениях.
Добавлена возможность загрузки и открытия осциллограммы по двойному клику в списке.
Исправлены ошибки и недочеты.

Основные изменения в УниКон от 22.12.2022
1. Поддержка МР761 до в.3.16;
2. Поддержка МР771 до в.1.21;
3. Поддержка МР801 до в.3.05;
4. Поддержка МР741 в.2.11;
5. Добавлена возможность изменения размера листа в программировании;
6. Добавлен редактор графического ИЧМ для устройств МР771, МР76х с в. 3.12, МР801 в.3.05;
7. Добавлен расширенный функционал настройки параметров сети для устройств МР771, МР76х с в. 3.13, МР801 в.3.05;
8. Изменены/добавлены файлы базовых уставок для устройств МР771, МР76х, МР801;
9. Для корректной работы с устройствами работающих на скорости 115200 Бит/с (МР741, МР5  и тд.) рекомендуется установить в настройках порта ожидание ответа-500, ожидание байта-50. При меньшем времени ожидания могут возникнуть проблемы с записью логики. Если логика не записывается, то нужно увеличить ожидание ответа/байта (напр. 2000/200).;
10. Исправлены ошибки и недочеты.

Основные изменения в УниКон от 08.06.2021
1. Исправлены ошибки и недочеты.

Основные изменения в УниКон от 30.06.2021

1. Поддержка МР761 в. 3.10;
2. Поддержка МР771 в. 1.15;
3. Исправлены ошибки и недочеты.

Основные изменения в УниКон от 31.05.2021

1. Поддержка МР76х в. 3.09;
2. Поддержка МР771 в. 1.14;
3. Добавлена МР801 в. 3.03;
4. Добавлена функция удалённого управления лицевой панелью для МР771, МР76х в. 3.09, МР801 в.3хх, МР90х в.3хх;
5. Добавлена возможность обновления версии прошивки для устройств МР771, МР76х в. 3.09, МР801 в.3хх, МР90х в.3хх;
6. Исправлены ошибки и недочеты.

Основные изменения в УниКон от 02.11.2020.

1. Поддержка МР741 в. 3.07;
2. Поддержка МР90х в. 3.00;
3. Для МР801 в. 3.хх и МР771 добавлено отображение лицевой панели;
4. Исправлены ошибки и недочеты.

Основные изменениия в УниКон от 11.05.2020.

1. Исправлены ошибки чтения файла осциллографа для МР500;
2. Изменены/добавлены файлы базовых уставок для устройств МР5, МР801.

Основные изменениия в УниКон от 06.04.2020.

1. Исправлены ошибки с подключением МР76х;
2. Исправлены ошибки чтения осциллограмм для МР600;
3. Поддержка МР801 в. 3.02;
4. Улучшена воозможность конфигурирования ВЛС для МР76х и МР771;
5. Исправлена ошибка записи УРОВ для МР76х.

Основные изменениия в УниКон от 15.01.2020.

1. Поддержка МР801 в. 3.01;
2. Поддержка ИТКЗ U0 до в. 5.2.9;
3. Поддержка TCP/Modbus ля МР761ОБР в. 1.01;
4. Поддержка МР76х в. 3.08;
5. Поддержка МР771 в. 1.12.
6. Исправлена ошибка записи УРОВ в устройствах МР761х и МР771;
7. Исправлена ошибка СПЛ для МР801 в. 2.08.

Основные изменениия в УниКон от 15.07.2019.

1. Добавлена поддержка МР801 в. 3.00.
2. Добавлена поддержка МР5-70.05.
3. Реализован контроль объема логической программы СПЛ (МР901 и др.).

Основные изменениия в УниКон от 26.12.2018.

1. Поддержка МР771 в 1.09;
2. Поддержка МР76Х в 3.05;
3. Исправлена ошибка с меткой времени в cfg файле осциллограммы МР5;
4. Исправлена ошибка чтения конфигурации ранних версий МР901;
5. Добавили возможность вывода состояния реле и индикаторов в СПЛ МР801двг.
6. Исправлена ошибка чтения файла осциллограммы МР801.

Основные изменения в УниКон от 29.08.2018.

1. Исправлена ошибка в окне конфигурации МР741. 

Основные изменения в УниКон от 24.08.2018.

1. Поддержка МР741 в. 3.04S.
2. Сохранение ЖС МР801 в html.
3. Исправлена ошибка в окне измерения МР761 в.3.02.
4. Исправлены ошибки при загрузке и просмотре осциллограмм МР730.


Основные изменения в УниКон от 19.06.2018.

Исправлено:
1. МР90х. Конфигурация. Исправлена некорректная запись уставок.

Добавлено:
1. Возможность сохранять осциллограммы из окна просмотра осциллограмм.
2. Поддержка ИТКЗ с определением направления замыкания на землю.
_______________________________________________

Основные изменения в УниКон от 05.06.2018.

Добавлено:

1. Поддержка МР741 в. 3.03S (в список сигналов включены входы К1, К2).
2. Поддержка МР801 в. 2.08 (в список сигналов включены входы К1, К2).
3. На странице http://bemn.by/download/servisnoe-programmnoe-obespechenie/ выложены драйвера для WIN 7-10 под USB порт.

ВНИМАНИЕ! Обновлена памятка по организации связи с устройствами МР в части связи с ТЦС-100 версии 8.1.00 и драйверов под USB-порт.

_______________________________________________

Основные изменения в УниКон от 10.05.2018.

Добавлено:

1. Дифференциальная защита двигателя МР801двг.
2. Поддержка версии 3.16 МР301 с входом "Блокировка СДТУ".
3. Поддержка ТЦС-100 версий 8.1.00.

Исправлено:

1. МР500. Журнал аварий. Исправлено отображение тока In в параметре повреждения.
2. Открытие файла ЖС МР801.
3. Ошибка: при записи конфигурации через правую кнопку мыши не записывается конфигурация выделеного элемента.

______________________________________________

Основные изменения в УниКон от 08.02.2018.

Исправлены ошибки:

1. ЖС, ЖА для устройств: МР5 ПО55, МР5 ПО60, МР5 ПО70, МР5 ПО75, МР300 МР700, МР741, МР76Х, МР771.
2. Конфигурации для устройств: МР5 ПО50, МР5 ПО55, МР5 ПО60, МР5 ПО70, МР5 ПО75, МР300, МР500, МР600, МР76Х, МР771, МР851, ТЦС100.
3. СПЛ для устройств: МР741, МР5 ПО 55, МР76Х, МР771.
4. Осциллографа для устройств: МР5 ПО55, МР5 ПО70, МР5 ПО75, МР500, МР600, МР700, МР730, МР750, МР76Х, МР771, МР801. 
5. Измерений для для устройств:  МР5 ПО55, МР5 ПО70, МР5 ПО75, МР76Х, МР771, МР851, РЗТ-110.
6. Сохранения в HTML для устройств: МР5 ПО50, МР5 ПО55, МР5 ПО60, МР5 ПО70, МР5 ПО75, МР600, МР76Х, МР771, МР851. 
7. Ввода недопустимых значений для МР741.
8. Копирования уставок в другие группы для МР771 версии 1.07, МР600.
9. База данных в СПЛ для МР76Х, МР771, МР600 [версия 3.04].
10. Сохранения осциллограммы в формате comtrade для МР500.
11. Отображения Каналов Un и Un1 в осциллограмме МР763.
12. Записи ЛС в МР5 ПО75.
13. Открытия конфигурации в оффлайн режиме для ТЦС100, МР600 [версии до 2.11].
14. Журнала осциллографа для устройств: МР500, МР600, МР76Х, МР801.
15. Перезаписи параметров связи для МР5 ПО70.
16. Определения версии МР100.
17. Самопроизвольное смещение листа "программирование" при открытии свойств и выделении элементов.
18. Самопроизвольное смещение листа "программирование" пролистывании скролом мышки вверх.
19. Выдачи команд управления из окна "Измерения" МР300.

Добавлены:

1. Кнопка обнуления или записи базовых уставок.
2. В СПЛ возможность изменять подписи выходов "Запись в ЖА" "Запись ЖС" в МР762, МР763 версий 3.00 - 3.03.
3. Новый интерфейс для осциллограмм для всех устройств.
4. Эмуляция для МР76Х [с версии 3.02] и для МР771 [с версии 1.06].
5. Версия 75.01 и 75.02 для МР5 ПО75.
6. Функция запуска эмуляции в СПЛ.

Основные изменения в УниКон от 20.09.2017.
1. Исправлены ошибки при чтении осциллограм МР550.

Основные изменения в УниКон от 17.08.2017.
1. Исправлена ошибка чтения журнала осциллографа МР801.
2. МР771, МР801 - можно записывать/читать конфигурацию по нажатию правой кнопки по окну (список МР будет расти)
3. МР741 - добавлен сигнал блокировки СДТУ.
4. Исправлена ошибка сохранения файла ЖА МР801.
5. Исправлена ошибка сохранения файла ЖА МР741.
6. Реализован вывод уставок МР730 в html-файл.
7. Исправлены ошибки просмотра осциллограмм МР762.
8. Исправлены ошибки отображения даты и времени в ЖС, ЖА, осциллографе МР700.
9. Исправлены ошибки сохранения осциллограмм МР500 (в. 3.00 и выше), усовершенствована программа просмотра осциллограмм.
10. Исправлены ошибки сохранения осциллограмм МР700 (в. 2.00 и выше).
11. Исправлена ошибка конфигурирования ВЛС в МР5 ПО50.
12. Исправлена ошибка подключения к МР761 в. [2.00,3.00).


Основные изменения в УниКон от 29.12.2016.
1. Исправлены ошибки подключения к МР600, МР700.
2. Исправлена ошибка с выбором времени осциллографа МР801 в оффлайн-режиме.
3. Для МР500 в. 2.07 и выше исправлена ошибка отображения в "Измерения" срабатывания ступени I0 и измеренных значений Io.
4. Файлы СПЛ, созданные для предыдущих версий МР741, загружаются в новые версии.
5. Исправлены ошибки с отображением осциллограммы МР600 в. 2.05.
6. Добавлен оффлайн-режим для устройств РЗА.
7. Добавлена проверка диапазонов входных сигналов в файлах СПЛ.
8. Добавлены в. 3.06-3.07 МР500; 2.05-2.06 МР761, МР762, МР763; в. 1.03-1.04 МР771; в. 2.05-2.06 МР801; 2.05 МР901, МР902.
9. Для МР771 в.1.04 и выше добавлена возможность подписывать сообщения ЖА и ЖС, формируемые в СПЛ.
10. Для МР771 добавлен расчет коэффициентов Ko, Z0/Z1, необходимых для ввода в испытательные установки (Ko в РЕТОМ-61, 
Z0/Z1 в Omicron) при проверке дистанционных защит от однофазных КЗ.
11. Добавлено устройство МР761 ОБР.
12. Добавлены устройства МР5 ПО60, ПО70.


Основные изменения в УниКон от 11.08.2016.
1. Исправлено сохранение данных осциллографа в МР801.
2. Добавлена возможность экспорта журнала системы и журнала аварий в формате .html в МР801.
3. Исправлены ошибки в МР500 для версии 2.0 и выше.
4. Исправлено отображение df в окне измерений для МР76х и МР771.
5. Исправлено отображение характеристик дистанционных защит в МР771.


Основные изменения в УниКон от 24.06.2016.

1. Исправлена ошибка чтения конфигурации МР76х в. 2.04. 
2. Добавлена версия 2.04 МР90х.
3. Добавлено "Программирование" для МР750.
4. Исправлена ошибка в файлах Comtrade МР700.
5. Добавлена проверка на наличие связей между элементами прогрммируемой логики. Запрещена запись и сохранение схем логики МР801, МР76х, МР90х с непрорисованными связями.


	Основные изменения в УниКон от 10.06.2016.

Исправлены ошибки:

1. Чтения осциллограмм МР700 до в. 1.18. 
2. Чтения осциллограмм МР741 с в. 2.00.
3. Чтения журнала осциллографа МР741.
4. Количество сигналов ССЛ в списке элементов "выход" в МР500, МР600, МР700, МР741.
5. Чтения конфигурации и осциллограмм МР801, возникающие если в настройках Windows выбран десятичный знак "точка".
6. Просмотра осциллограмм МР801 (Внимание!!! Для просмотра осциллограмм МР801 требуется компонент Windows .Net Framework версий 4.0 и выше).
7. Отображения величин токов в окне "Измерения" и журнале аварий МР901, МР902.
8. В списке сигналов элемента "Вход" свободно программируемой логики в МР901 и МР902.

Добавлены:
1. Сохранение файла конфигурации в html-формате для МР76х в.2.04, МР90х в. 2.03.
2. Добавлены индикация состояния, кнопки запуска и останова свободнопрограммируемой логики в МР500, МР550, МР600, МР700, МР741, МР750.
3. Возможность настройки в оффлайн-режиме длительности осциллографирования МР76х.

	


	Основные изменения в УниКон от 19.05.2016.

Исправлены ошибки:
1. Чтения и записи конфигурации МР902.
2. Настройки элемента "Вход" свободно программируемой логики МР90х.
3. Загрузки свободно программируемой логики из устройств МР801, МР76х, МР90х.

Добавлены:
1. "Горячие клавиши" для работы с конфигурацией:
	Сrtl+R - прочитать из устройства; 
	Сtrl+W - записать в устройство;
	Сtrl+S - сохранить файл;
	Сtrl+O - загрузить из файла.
2. Поддержка версии 2.04 МР76х.
3. Поддержка версии 2.03 МР90х.
4. Возможность настройки в оффлайн-режиме длительности осциллографирования МР90х.
5. Опция в меню "Настройки" - "Загружать уставки автоматически (при подключении к устройству)".




E-mail для замечаний и предложений по ПО УниКон и микропроцессорным устройствам производства
ОАО "Белэлектромонтажналадка": upr@bemn.by