Для установки одного виртуального Com-порта:

1. Удалить Уникон:
	Пуск->Панель управления->Установка и удаление программ->Уникон->Удалить

2. Удалить USB Serial Port драйвер:
	Запустить ..\FTClean\FTClean.exe [Нажимать : Yes,Yes,No]

3. Добавить запись в реестр:
	Запустить ..\ftdinocom.reg

4. Подключить защиту и установить USB Serial Port драйвер:
	..\CDM 2.04.06 WHQL Certified

5. Установить Уникон:
	Запустить ..\Unicon.msi

6. Можно работать.



ВНИМАНИЕ!!!
-------	Если операционная система Windows Vista и выше, зайти в свойства Уникон.exe,
------- SerialPort.exe, SerialServer.exe -> Вкладка Совместимость -> Поставить 
-------	галочку [Запускать от имени администратора], если не стоит. 